**货物和服务项目**

**询价文件**

**询价项目名称：三明市专科医院硬件安全建设项目**

**招 标 单 位：三明市卫生健康委员会**

**使 用 单 位：三明市台江医院、三明市妇幼保健院、三明市皮**

**肤病医院、永安市第六医院**

**日 期：　 2025年8月**

**目 录**

第一章 询价公告

第二章 报价书

**第一章 询价公告**

三明市卫生健康委员会、市台江医院、市妇幼保健院、市皮肤病医院、永安市第六医院就三明市专科医院硬件安全建设项目进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

1. 项目名称：三明市专科医院硬件安全建设项目

二、项目内容及要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 出口防火墙 | 1）网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥10Gbps，并发会话数≥500万，每秒新建连接数≥10万，支持路由、透明、混合模式部署；2）配置5年入侵防御、防病毒特征库授权。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 入侵防御系统 | 1）网络层吞吐量≥15Gbps，并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥12万；2）配置≥5年IPS/AV/ACG特征库升级授权。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 国密VPN网关 | 1）IPsec：sm4-sm3密文吞吐：≥700Mbps，sm1-sm3密文吞吐：≥450Mbps，每秒新建隧道数：≥67次/s，最大并发隧道数：≥5000；2）SSL：密文吞吐：≥245Mbps，SSL卸载：每秒新建连接数：≥2600次/s，最大并发连接数：≥25000，密文吞吐：≥400Mbps。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 安全管理一体机 | 1）内存不低于128G，硬盘不低于8T\*2，可扩展内存；2）本次配置：日志审计不低于64日志源，数据库审计不低于2类数据库， | 1 | 套 |  |
| 5 | 堡垒机 | 1）图形会话并发数≥200，字符会话并发数≥700，默认资产数≥300；2）支持6个千兆电口,2个扩展槽,1个4TB HDD硬盘,1+1冗余电源； | 2 | 台 |  |
| 6 | 核心交换机 | 1）框式交换机，交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps；2）主控引擎模块≥2；3）以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆电口； | 2 | 台 |  |
| 7 | 数据业务一体机 | 1）国产品牌，单节点超融合设备≥2U机架式，实配≥2颗国产2.6GHz/48核/256MB处理器 ；配置≥1536 GB DDR5 RDIMM 内存；≥2块960G SSD硬盘，≥1块3.84TB NVME SSD硬盘，≥5块12TB SATA HDD硬盘；2）配置超融合管理软件授权≥2颗CPU、计算虚拟化授权≥2颗CPU，存储虚拟化软件授权≥2颗CPU,云主机安全防护（包含主机防火墙、AV及入侵防御）≥2颗CPU，5年原厂质保。 | 6 | 台 |  |
| 8 | 数据业务交换机 | 1）交换容量：≥4.8TB，包转发率：≥2000Mpps；2）整机最大路由地址表≥64K，MAC地址表≥128K，ARP≥64K； | 2 | 台 |  |
| 9 | 备份软件设备 | 1）要求配置≥30TB 备份容量许可，包含对应的软硬件；2）5年原厂质保； | 1 | 套 |  |
| 10 | 技术运维服务 | 至少7\*24小时本地驻场工程师一名：要求具有2年以上IT运维经验；熟悉主流厂商的数通产品；熟悉常见硬件服务器基本操作和维护；熟悉windows、linux系统基本操作和维护；具有较强的沟通协调能力，以及具备责任心，能够快速分析和协调解决问题；要求每天提供所有设备的运维状态并输出巡检报表，一个月至少三次现场巡检；重保、护网、攻防演练、关键节点时间提供现场驻点服务。 | 5 | 年 |  |
| 11 | 设备托管服务 | 提供本项目所有设备机房5年租赁费用（包含电费等）； | 1 | 项 |  |
| 12 | 操作系统/数据库 | 提供本项目涉及业务系统对应所需的国产操作系统（10套）及国产数据库（10套）； | 1 | 项 |  |
| 13 | 密码机 | 1）≥2U，冗余电源，≥8G内存，≥2T硬盘容量，内置国产化CPU，自带国产化操作系统；2）对称密钥对数≥1024个，非对称密钥对数≥1024对，SM2生成密钥≥12200次/秒，SM2签名速度≥12200次/秒 | 2 | 套 |  |
| 14 | 签名验签与时间戳设备 | 1）≥2U，冗余电源，≥8G内存，≥2T硬盘容量，内置国产化CPU，自带国产化操作系统；2）名验签性能：SM2单包数字签名验签≥43600次/s，SM2单包消息签名验签≥25000次/s，SM2数字信封解封≥23600次/s； | 2 | 套 |  |
| 15 | 其他 | 机房环境：提供国密电子门禁、国密视频监控系统等国密测评要求的机房环境；包括但不限于医保、互联网和政务外网（卫生专网）等专线费用 | 1 | 项 |  |

货物（服务）必须包括但不限于以上内容要求。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1 报价以人民币为结算货币。

1.2 报价为总体费用；

1.3 被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4 报价总金额到元为止。

1.5 各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、报价书的递交
 报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2025年8月14日23时59分，提交地点为三明市卫生健康委员会信息中心（三明市三元区红岩新村5栋501）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，并当面递交。

 六、联系方式
 询价人：三明市卫生健康委员会、市台江医院、市妇幼保健院、市皮肤病医院、永安市第六医院

地址：三明市卫生健康委员会信息中心（三明市三元区红岩新村5栋501）

邮编：365000 ；电话：0598-8220059 ；联系人：魏广康

**第二章 报 价 书**

致：

 根据贵方为 项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

 据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务） 合同包报价总价为人民币 ，即 （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

 电话： 传真：

 被询价人代表签字：

 被询价人（全称并加盖公章）：

 日 期： 年 月 日