附件2：

清单列表

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	一
	场地改造及装修
	
	
	

	
	五楼场地改造及装修
	
	
	

	1
	LED大屏专用铜芯线
	米
	25
	含吊顶上安装，材质足芯国标。

	2
	拆走廊铁门
	扇
	2
	含门禁电源拆除

	3
	拆水池
	个
	5
	大理石水池

	4
	拆吊顶
	条
	1
	走廊

	5
	修补地面大理石、补墙等
	层
	1
	值班室、走廊

	6
	5楼安装开关
	个
	7
	

	7
	安装插座
	个
	12
	卡座

	8
	2.5铜芯线
	卷
	3
	足芯国标

	9
	电工
	天
	6
	安装及整改

	10
	地板切割
	条
	2
	埋暗线

	11
	切割缝修补
	米
	10
	瓷砖修补

	12
	走廊、会议室及大办公室刮底、油漆刷白
	平
	260
	净味

	13
	独立小办公室刮底、油漆、刷白
	平
	200
	净味

	14
	值班室刮底、油漆、刷白
	平
	40
	净味

	15
	双开木门上清漆
	个
	3
	5楼

	16
	办公室木门上清漆
	个
	2
	5楼

	17
	5楼600X600平板灯
	盏
	25
	

	18
	办公室，玻璃不锈钢隔断
	㎡
	40
	不锈钢边框

	19
	不锈钢隔断配套门、地弹簧
	个
	1
	5楼

	20
	走廊铝扣板吊顶
	㎡
	95
	5楼

	21
	女卫生间铝扣板吊顶
	间
	1
	含灯300型，排气扇

	22
	办公间补地面瓷砖
	㎡
	10
	5楼

	23
	会议间补地面瓷砖
	㎡
	20
	5楼

	24
	值班室补地面瓷砖
	㎡
	20
	5楼

	25
	男卫生间防水
	项
	1
	5楼

	26
	男卫生间换外玻璃门
	个
	1
	5楼

	27
	女卫生间换外玻璃门
	个
	1
	5楼

	28
	女卫生间防水
	项
	1
	5楼

	29
	女卫生间拆门
	个
	1
	5楼

	30
	女卫生间水箱
	个
	1
	排水

	31
	女卫生间排水暗管及安装
	根
	1
	含材料

	32
	会议室网线及安装
	批
	1
	5楼

	33
	会议桌配套双地插
	个
	2
	5楼

	34
	5楼会议桌配套双地插安装
	个
	2
	

	35
	5楼垃圾搬运
	批
	1
	

	36
	5楼中途保洁卫生
	次
	5
	

	37
	走廊大号安全出口指示灯
	盏
	1
	

	38
	男卫生间换隔断门1.8米
	位
	2
	

	39
	卷帘式窗帘
	个
	6
	浅金色

	
	一楼场地改造及装修
	
	
	

	1
	1楼门卫室平板灯
	盏
	4
	

	2
	1楼大间办公室刮底、补洞油漆刷白
	平
	120
	咨询处净味

	3
	1楼旧桌子垃圾搬运
	批
	1
	1楼会诊转诊管理中心咨询处

	4
	1楼600X600平板灯
	盏
	7
	大厅及接待室

	5
	1楼门锁
	1
	套
	1楼会诊转诊管理中心咨询处

	8
	1楼电工整改线路
	2
	天
	1楼会诊转诊管理中心咨询处

	9
	1楼保安室粉刷
	60
	平方
	

	10
	1楼保安室拆吊顶、墙板
	次
	1
	

	11
	楼上拆桌子到1楼保安室
	次
	1
	

	13
	1楼长条灯
	个
	10
	

	14
	1楼外玻璃门门夹及安装
	次
	1
	

	16
	1楼应急筒灯
	个
	4
	

	17
	1楼大厅特长灯
	盏
	1
	

	18
	1楼电梯口吸顶灯
	盏
	1
	

	19
	1楼筒灯
	个
	12
	

	20
	1楼大厅中间大号灯
	盏
	1
	

	21
	1楼木工保安室补墙面洞及封板
	个
	1
	

	22
	1楼保洁卫生
	次
	2
	


	二
	办公家具
	单位
	数量
	规格
	

	1
	屏风卡座桌子
	套
	1
	1.贴面材料：采用木皮贴面，符合GB 18580-2017标准，厚度≥0.8mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率6%-14%，

2.基材：采用中密度纤维板，符合GB 18580-2017、HJ 571-2010标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.1mg/㎡.h；含水率检测结果为3-13%；吸水厚度膨胀率≤6%；内结合强度≥0.8MPa；静曲强度≥25MPa；弹性模量≥2500MPa；表面结合强度≥1.5MPa。
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	2
	不锈钢底架椅子
	把
	10
	面料:采用环保西皮（人造革），符合GB/T 16799-2018、HJ507-2009标准，游离甲醛≤60mg/kg；、挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg；撕裂力≥20N；摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）、湿擦（250次）≥4级；耐光性≥5级；涂层粘着牢度≥3N/10mm；可萃取重金属：铅、镉为未检出；耐折牢度（50000次）无裂纹；耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落；气味、PH、、感官要求检测均达到检测合格标准。
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	3
	屏风卡座配套的小矮柜
	个
	10
	1.贴面材料：采用木皮贴面，符合GB 18580-2017标准，厚度≥0.8mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率6%-14%，

2.基材：采用中密度纤维板，符合GB 18580-2017、HJ 571-2010标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.1mg/㎡.h；含水率检测结果为3-13%；吸水厚度膨胀率≤6%；内结合强度≥0.8MPa；静曲强度≥25MPa；弹性模量≥2500MPa；表面结合强度≥1.5MPa。
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	4
	单人办公桌
	张
	1
	1.贴面材料：采用木皮贴面，符合GB 18580-2017标准，厚度≥0.8mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率6%-14%，

2.基材：采用中密度纤维板，符合GB 18580-2017、HJ 571-2010标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.1mg/㎡.h；含水率检测结果为3-13%；吸水厚度膨胀率≤6%；内结合强度≥0.8MPa；静曲强度≥25MPa；弹性模量≥2500MPa；表面结合强度≥1.5MPa。
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	5
	可活动椅
	把
	1
	面料:符合GB/T 16799-2018、HJ507-2009标准，游离甲醛≤60mg/kg；、挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg；撕裂力≥20N；摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）、湿擦（250次）≥4级；耐光性≥5级；涂层粘着牢度≥3N/10mm；可萃取重金属：铅、镉为未检出；耐折牢度（50000次）无裂纹；耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落；气味、PH、、感官要求检测均达到检测合格标准。具有半躺功能。
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	6
	会议桌
	张
	1
	1.贴面材料：采用木皮贴面，符合GB 18580-2017标准，厚度≥0.8mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率6%-14%，

2.基材：采用中密度纤维板，符合GB 18580-2017、HJ 571-2010标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.1mg/㎡.h；含水率检测结果为3-13%；吸水厚度膨胀率≤6%；内结合强度≥0.8MPa；静曲强度≥25MPa；弹性模量≥2500MPa；表面结合强度≥1.5MPa。
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	7
	会议椅
	把
	12
	面料:采用环保西皮（人造革），符合GB/T 16799-2018、HJ507-2009标准，游离甲醛≤60mg/kg；、挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg；撕裂力≥20N；摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）、湿擦（250次）≥4级；耐光性≥5级；涂层粘着牢度≥3N/10mm；可萃取重金属：铅、镉为未检出；耐折牢度（50000次）无裂纹；耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落；气味、PH、、感官要求检测均达到检测合格标准。
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	8
	折叠椅
	把
	20
	五金件：采用五金配件（包括导轨、液压缓冲铰链、锁具、螺丝、三合一连接件等），符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999标准，中性盐雾连续喷雾≥500小时，耐腐蚀等级达到8级或以上。
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	9
	铁皮文件柜
	个
	3
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	10
	搬运
	次
	2
	
	


